《计算机网络基础》期末测试卷
一、子网划分
若整个网络的地址为202.112.102.0，假设要将整个网络划分出四个VLAN，每个VLAN使用的地址段分别是网络202.112.102.0中的一个子网，请写出每个子网的网络地址、子网掩码、主机地址范围和广播地址。
	
	网络地址
	子网掩码
	主机地址范围
	广播地址

	第一个子网
	202.112.102.0
	255.255.255.192
	202.112.102.1 ~ 202.112.102.62
	202.112.102.63

	第二个子网
	202.112.102.64
	255.255.255.192
	202.112.102.65 ~ 202.112.102.126
	202.112.102.127

	第三个子网
	202.112.102.128
	255.255.255.192
	202.112.102.129 ~ 202.112.102.190
	202.112.102.191

	第四个子网
	202.112.102.192
	255.255.255.192
	202.112.102.193 ~ 202.112.102.254
	202.112.102.255



2、 静态路由配置
两台路由器 R1、R2 直连互通，各自下联一个独立局域网，共两个业务网段 + 一个互联网段，要求配置静态路由实现全网所有网段互通。
	设备
	接口
	IP 地址 / 子网掩码
	所属网段

	R1
	G0/0/0（连接 R2）
	192.168.12.1 /24
	互联网段 192.168.12.0/24

	R1
	G0/0/1（下联内网）
	192.168.1.1 /24
	网段 A：192.168.1.0/24

	R2
	G0/0/0（连接 R1）
	192.168.12.2 /24
	互联网段 192.168.12.0/24

	R2
	G0/0/1（下联内网）
	192.168.2.1 /24
	网段 B：192.168.2.0/24



三、Web站点设置
将自己的电脑设置为一个局域网可访问的Web站点，网页内容显示自己的学号姓名。
[bookmark: _GoBack] 建一个文件夹，放index.html, cmd cd到目录下执行python -m http.server 80 访问10.189.30.3即可
